**Észak u. 94. sz. alatti óvoda** energetikai korszerűsítése (1), ill. korszerűsítése (2):

**1.** **KEOP**-2012-5.5.0/A , **17.301.493,-Ft** (17.331.657), **2013/05/31**

Nyertes ajánlattevő: **Joma Kvent Kft.**

Vesztes ajánlattevő: **Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.**

Építészeti feladatok:
Nyílászáró csere: 30,2 m2
**Födém szigetelés: 382,0 m2 (!!!)
Homlokzat szigetelés: 274,1 m2 (!!!)**
Gépészeti feladatok:
Az óvoda épület gázkazánjának és használati melegvíz termelő berendezésének cseréje kondenzációs gázkazánra +- 300 literes indirekt fűtésű hmv tárolóra, a szükséges hőközponti átalakításokkal.
A meglévő radiátorszelepek cseréje termofejes radiátorszelepre, illetve visszatérő radiátor torlóra.
A meglévő sérült radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorra.

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_9768_2013/>

**2.** **TOP**-6.2.1-15-HM1-2016-00002, **51.188.450,-Ft** (51.197.551), **2017/03/24**

Nyertes ajánlattevő: **Költség Stop Kft.**

Vesztes ajánlattevő: **Vad Sándor ev.**

Nettó alapterület (felújítás): 276,4 m2
Nettó alapterület (bővítés, építés, átalakítás): 54,2 m2
**Szigetelt homlokzat: 312,1 m2 (!!!)**
**Födém hőszigetelés: 382 m2 (!!!)**Homlokzati nyílászárók száma: 27 db
Egyéb (közlekedő parkoló, udvar): 58,9 m2

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_4857_2017/> (2. rész)

**Tornyai u. 15. sz. alatti óvoda** energetikai korszerűsítése (1)

**1.** **KEOP**-2012-5.5.0/A, **22.175.254,-Ft** (22.205.191) **2013/05/31**

Nyertes ajánlattevő: **Joma Kvent Kft.**

Vesztes ajánlattevő: **Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.**

Nyílászáró csere: 20,6 m2
**Födém szigetelés: 300,0 m2 (!!!)
Lapostető szigetelés: 100,0 m2** **(**!!!**)**
**Homlokzat szigetelés: 420,2 m2 (!!!)**Gépészeti feladatok:
Az óvoda épület gázkazánjának és használati melegvíz termelő berendezésének cseréje kondenzációs gázkazánra +- 300 literes indirekt fűtésű hmv tárolóra, a szükséges hőközponti átalakításokkal.
A meglévő radiátorszelepek cseréje termofejes radiátorszelepre, illetve visszatérő radiátor torlóra.
A meglévő sérült radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorra.

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_9775_2013/>

**2.** **TOP**-6.2.1-15-HM1-2016-00002, **56.621.970,-Ft** (56.646.071) **2017/03/24**

Nyertes ajánlattevő: **Vad Sándor ev.**

Vesztes ajánlattevő: **SYSTEM SERVICE Kft.**

Nettó alapterület (felújítás): 213 m2
Nettó alapterület (bővítés, építés, átalakítás): 99,4 m2
**Szigetelt homlokzat: 430 m2
Lapostető szigetelése: 100 m2** **(!!!)**
**Födém hőszigetelés: 300 m2**Homlokzati nyílászárók száma: 27 db
Egyéb (közlekedő parkoló, udvar): 79,5 m2

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_4877_2017/> (4. rész)

**Pál u. 54. sz. alatti óvoda** energetikai korszerűsítés (1), ill. korszerűsítése (2)

**1.** **KEOP**-2012-5.5.0/A, **15.936.539,-Ft** (15.978.250) **2013/05/31**

Nyertes ajánlattevő: **Joma Kvent Kft.**

Vesztes ajánlattevő: **Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.**

**Tető hőszigetelés**; **Homlokzat hőszigetelés** és festés; Gépészet; Villanyszerelés; Asztalos munka

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_9770_2013/>

**2.** **TOP**-6.2.1-15-HM1-2016-00002, **56.267.043,-Ft** (56.268.052), **2017/03/24**

Nyertes ajánlattevő: **Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.**

Vesztes ajánlattevő: **Iványi Építőmester**

Nettó alapterület (felújítás): 45,3 m2
Nettó alapterület (bővítés, építés, átalakítás):181,1 m2
**Szigetelt homlokzat:316,3 m2
Födém hőszigetelés:294,5 m2**
Homlokzati nyílászárók száma:26 db
Egyéb (közlekedő parkoló, udvar):62,5 m2

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_4857_2017/> (4. rész)

**Pálffy u. 41. sz. alatti óvoda** energetikai korszerűsítése (1) ill. korszerűsítése (2)

**1.** **KEOP**-2012-5.5.0/A, **19.595.272,-Ft** (19.638.794), 2013/05/31

Nyertes ajánlattevő: **Joma Kvent Kft.**

Vesztes ajánlattevő: **Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.**

Építészeti feladatok:
Nyílászáró csere: 52,1 m2
**Födém szigetelés: 388,6 m2**
**Homlokzat szigetelés: 356,2 m2**
Gépészeti feladatok:
Az óvoda épület gázkazánjának és használati melegvíz termelő berendezésének cseréje kondenzációs gázkazánra +- 300 literes indirekt fűtésű hmv tárolóra, a szükséges hőközponti átalakításokkal.
A meglévő radiátorszelepek cseréje termofejes radiátorszelepre, illetve visszatérő radiátor torlóra.
A meglévő sérült radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorra.

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_9772_2013/>

**2.** **TOP**-6.2.1-15-HM1-2016-00002, **58.286.069,-Ft** (58.306.058), **2017/03/24**

Nyertes ajánlattevő: **Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.**

Vesztes ajánlattevő: **Iványi Építőmester Kft.**

Nettó alapterület (felújítás): 50 m2
Nettó alapterület (bővítés, építés, átalakítás):218,3 m2
**Szigetelt homlokzat:356,3 m2
Födém hőszigetelés:388,6 m2**Homlokzati nyílászárók száma:12 db
Egyéb (közlekedő parkoló, udvar):87,9 m2

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_4857_2017/> (5. rész)

**Hóvirág u. 7. sz. alatti bölcsőde**

Itt 2010-től már a harmadik felújításra (bővítésre) kerül sor.

**1.** **Bodrogi Bau Kft.**, **149.405.000,-Ft**, 210.05.07.

A Hóvirág utcai bölcsőde **felújításának és építési munkáinak** megvalósítása, kapcsolódó eszközök beszerzése vállalkozói szerződés keretében
Felújítással érintett rész: 1094,5 m2
Bővítéssel érintett rész:536,71 m2
**udvar**fejlesztés: 3886,75 m2
**parkoló**fejlesztés: 184,5 m2

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_17470_2011/>

**2.** **Építészmester Zrt.**, **65.993.63,-Ft**, 2013.08.22.

Épületgépészet; Elektromos munkák; **Lapostető szigetelés**

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_15327_2013/>

**3.** **Délgép Kft.**, **22.398.500,-Ft**, 2014.06.26.

Vállalkozási szerződés A Hóvirág utcai bölcsőde **tetőfelújítása**. A meglévő vízszigetelésre közvetlen kerül rá 15cm lépésálló **hőszigetelés és új vízszigetelő réteg**. A kivitelezés
megkezdése előtt a meglévő **lapostető rétegek feltárása** szükséges, a tényleges átázások vizsgálata érdekében. A meglévő vízszigetelést felületét le kell tisztítani, gyűrődéseket kisimítani, majd perforálni kell a kellő kiszellőztetés érdekében, 40x40 cm-enként. A perforálás biztosítja a meglévő, nedves rétegek folyamatos kiszáradását, ezáltal megelőzve a további penészesedést. A hőszigetelés elkészülte után új attika és tetőfelépítmény szegélybádogozást kell kiépíteni. A fejlesztés után az intézmény jelentős energiát tud megtakarítani a hőszigeteléssel, valamint az intézményben meg-szűnnek a beázások.

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13857_2014/>

**4.** **Építészmester Zrt.**, **144.506.832,-Ft**, 2017.01.31.

A bölcsőde épületének **(régi szárny) felújítása**, 164 bölcsődei férőhely 1218 m2-en.

<https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_2007_2017/>